ВЕЖБА Бр. 6
МУЛТИВИБРАТОР
	Потребни Материјали и инструменти

· Два BJT транзистора
· Парови отпорници
· Парови кондензатори
· Извор DC за поларизација
· Осцилоскоп 
· Спроводници
· Лемило и калај
· Колекторска фалилија криви за дадените ранзистори
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ТЕОРИСКИ ОСНОВИ:
[image: A diagram of a graph

Description automatically generated]Мултивибраторот е генератор на квадратен или правоаголен напон. Бидејќи таквиот напон е богат со виши хамонии (мулти вибрации), генераторот што ги произведува се вика мултивибратор. Мултивибраторот е двостепен засилувач со BJT транзистори споени со заземјен емитер, кај кој е применета 100% повратна врска. Кај него целиот излезен напон се враќа со помош на кондензатор и отпор, назад на влезот од засилувачот. Може да биде симетричен, кога двата степени се наполно идентични и асиметричен кога степените се разликуваат во еден од параметрите.  Со R и С е изведено сврзувањето на степените, но и повратната врска. Поради јаката повратна врска, секогаш еден од транзисторите се наоѓа во спроводна а другиот во неспроводна состојба. Течењето на колекторска струја предизвикува пад на напонот на RL1. Тоа предизвикува намалување на базната струја на Транзисторот II, со што доведува до намалување на напонот на краевите од RL2, што од друга страна ќе предизвика пораст на базната струја на Тр.I . Тој процес се одвива понатаму многу брзо така пто Тр.I да стане наполно спорводен, а Тр. II наполно неспроводен. Со цел транзисотрите да можат да станат спроводни потребно е базната струја да биде поголема од онаа максимална, опфатена со работното подрачје. Затоа отпорите R треба да се помали од критичните вредности, пресметани според релацијата: 
R=Vbat/Ib.kr.                                     (*)
Kритичната вредност на базната струја Ib може да се пресмета од колекторските криви на дадениот транзисотр, со коснтрукција на работна права за дадените работни отпорници. Првата крива од фамилијата која е над работното подрачје може да се земе како критична. 
Ако се земе дека напонот периодично ќе се менува според   и ако се замени дека за времето t=0, V=Vbat a за полупериодата t=T/2, V= 0, следува равеснтвото T/2=RC ln2. Оттука за правоаголниот напон приближно може да се добие:
Т= 1.4 RC
 ПОСТАПКА ПРИ МЕРЕЊЕТО
· Се поврзува шемата од подолу, лево. Се прави симетрична шема со компоентите така што Тр.1 и Тр.2 се идентични, а и  C и R се со иста вредност. 
· Вредноста на отпорниците R се определува  преку релацијата (*) со внесување на Vbat=10 V и од критичната базна струја од карактеристиките Ib,kr. За работните отпорници RL се зема околу 3 k.   
· Се лемат компонентите на пертинакс плочкат (слика лево). 
· Се поврзува колото, така што напојувањето од DC изворот (на пример, +10 V), се поврзува на маса и на +V.  До осцилоскопот се носи падот на напонот од масата и од некоја точка на краевите на отпорниците R. 
· Со помош на осцилоскопот се мери периодата во милисекунди на правоаголниот напон на временската оска од дисплејот. 
· За дадените пар кондензатори (С) и отпорници (R) се споредува измерената врдност (Тmer) со онаа добиена теориски предвидената Тteor=0.7 RC. 
·  Резултатите за повеќе парови R и C комбинации се ставаат во табела. 
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