ТЕРМИН 04- РЕШЕНИ ЗАДАЧИ
ЗАБРЗУВАЧИ
Еден линеарен акцелератор (Линак) е конструиран така да произведува протонски сноп од 800 МеV. Линакот содржи 2000 забрзувачки цевки кои се разделени со процепи. Колкав е средниот напон кој треба да се примени меќу цевките. За да се достигне саканата енергија, доколку се знае дека енергијата со напонот е поврзана преку релацијата Е=еV.  
[image: There are two figures, both showing four tubes in a row, labeled drift tubes. The tube on the left is the shortest. The tubes become progressively longer as you go right. Alternate tubes are connected to the opposite terminals of an AC source. An arrow labeled beam passes through the tubes from left to right. The base of the arrow, to the left is labeled ion source. Particles are shown moving along the arrow. In the first figure, the second and fourth tubes have a plus sign and the other two have a minus sign. In the second figure, this polarity is reversed.]
Решение
Постојат исто толку процепи меќу цевките колку и цевки на Линакот за кои сумата од напоните треба да даде  (од Е=еV)
V= 800 MeV/e = 800 MV

Оттука, средниот напон на краевите на секој процеп помеѓу цевките изнесува 

V= 800 MV/2000 = 0.4 MV =400 kV.
Поука
Многу поголеми напони ќе бидат потребни за да се постигне крајна енергија на снопот од , на пример 50 GeV во SLAC во Станфорд. 

ПОВЕЌЕ: https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/11-4-particle-accelerators-and-detectors
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